Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2008 г. N 12499

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 1 октября 2008 г. N 541н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ**

**БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,**

**СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ**

**ЭКОНОМИКИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ**

**УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ**

**ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**

В соответствии с [пунктом 5.2.73](consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF77DC95017B2D890108B9EA653A26EFCB021F204231ED3C5F189ED6C3DB3Dp9YDI) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713), приказываю:

Утвердить Типовые [нормы](#Par34) бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 1 октября 2008 г. N 541н

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ**

**БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,**

**СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ**

**ЭКОНОМИКИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ**

**УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ**

**ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аккумуляторщик | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | до износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Фартук прорезиненный | дежурный |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 2. | Аппаратчик гашения извести | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 3. | Аппаратчик мыловарения | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
| 4. | Аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик химводоочистки | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Головной убор | 2 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  |  |  |
| 5. | Архивариус; архивист | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
| 6. | Бакелитчик (пропитчик) | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 7. | Балансировщик - заливщик абразивных кругов; испытатель абразивов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 8. | Водитель-испытатель | При выполнении работы по испытанию мотоциклов методом обкатки: |  |
|  |  | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные двупалые или | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  |  | Шлем защитный | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | При выполнении постоянной работы по испытанию мотоциклов пробегом: |  |
|  |  | Костюм кожаный | 1 на 4 года |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм меховой | 1 на 4 года |
|  |  | Шлем меховой | 1 на 4 года |
|  |  | Маска меховая | 1 на 4 года |
|  |  | Краги меховые | 1 пара на 2 года |
| 9. | Водитель электро- и автотележки | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 на 9 месяцев |
| 10. | Водолаз | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
|  |  | Плащ прорезиненный | 1 на 3 года |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | На время спуска в воду: |  |
|  |  | Комплект шерстяного белья: | 3 года |
|  |  | свитер шерстяной |  |
|  |  | чулки шерстяные |  |
|  |  | носки шерстяные |  |
|  |  | перчатки шерстяные |  |
|  |  | феска шерстяная |  |
| Примечание. При работе на больших глубинах и в особо холодное время комплект шерстяного белья выдается водолазу в двойном размере. | | | |
| Комплект шерстяного белья выдается водолазу в личное пользование и не может передаваться другим водолазам. | | | |
| Водолазным специалистам и инструкторам-водолазам на время спуска в воду комплект шерстяного белья выдается как дежурный по нормам, предусмотренным для водолаза. | | | |
| 11. | Возчик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый | дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 12. | Вулканизаторщик; ремонтировщик резиновых изделий | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
|  |  | Нарукавники | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 13. | Газовщик | При выполнении работ по обслуживанию газовых и газогенераторных аппаратов, установок и станций: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 14. | Газогенераторщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 15. | Газорезчик; газосварщик | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или краги сварщика | 12 пар |
|  |  | Очки защитные или щиток защитный | до износа |
|  |  | Наколенники | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | При выполнении работы по обслуживанию стационарных газогенераторов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Очки защитные или щиток защитный | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
|  |  | Костюм сварщика зимний | по поясам |
|  |  | Валенки с резиновым низом или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
|  |  | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 2 пары |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 16. | Газоспасатель | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой с с антистатической отделкой 3 класса защиты | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с антистатической отделкой 3 класса защиты | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 17. | Гардеробщик | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
| 18. | Гидропескоструйщик; гидрочистильщик | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Наушники противошумные | до износа |
| 19. | Грузчик | При выполнении работы по погрузке и выгрузке вне цехов: угля, пека, кокса, торфа и битума: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани с капюшоном | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Каска защитная | дежурная |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | пылящих грузов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани с капюшоном | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | кислот и едких веществ: |  |
|  |  | Костюм суконный или | 1 |
|  |  | костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы суконные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | лесоматериалов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | дежурная |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | прочих грузов и материалов: |  |
|  |  | Куртка брезентовая | 1 |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | При постоянной работе с: жидкими ядохимикатами: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой с шлемом хлопчатобумажным с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 2 пары |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | пылящими, сыпучими и твердыми ядохимикатами: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой с шлемом хлопчатобумажным с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от токсичных веществ с капюшоном | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Носки шерстяные | 2 пары |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | При выполнении работы по погрузке и выгрузке этилированного бензина: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Фартук резиновый | дежурный |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Примечания: | |  | |
| 1. При выполнении работ, перечисленных в [пункте 19](#Par669), зимой на открытом воздухе выдаются дополнительно: | | | |
|  | | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1. |
| 2. При выполнении работы по сопровождению грузов на бортовых автомашинах вне кабины в зимнее время в особом и IV климатическом поясах вместо куртки на утепляющей прокладке, предусмотренной в [п. 1](#Par911) настоящих примечаний, выдается полушубок - "дежурный". В остальное время года выдается плащ непромокаемый - "дежурный". | | | |
| 3. На время выполнения работ по погрузке и выгрузке с применением грузоподъемных механизмов выдается каска защитная - "дежурная". | | | |
| 20. | Дворник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Галоши на валенки | 1 пара на 2 года |
| 21. | Дезинфектор | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 22. | Дистиллировщик ртути; дистилляторщик ртути | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Тапочки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 23. | Жестянщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
| 24. | Заливщик свинцово- оловянистых сплавов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 25. | Заточник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 26. | Изолировщик на гидро- изоляции; изолировщик на термоизоляции; изолировщик-пленочник | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 27. | Испытатель двигателей | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Наушники противошумные | до износа |
| 28. | Испытатель на герметичность | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ по испытанию на герметичность секций радиаторов с помощью кислотных растворов: |  |
|  |  | Рукавицы КР вместо рукавиц брезентовых или перчаток с полимерным покрытием | 12 пар |
| 29. | Каменщик; огнеупорщик; печник; футеровщик (кислотоупорщик) | При занятости на участках горячих работ: |  |
|  |  | Костюм суконный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском или валенки | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Шлем суконный | 1 |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При занятости на участках холодных работ: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 30. | Кладовщик | При постоянной работе на складе: |  |
|  |  | горючих и смазочных материалов, лаков и красок: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | кислот, щелочей и других химикатов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | металла, угля, леса и других материалов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | по хранению и отпуску ртути: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Тапочки кожаные | 4 пары |
|  |  | При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 31. | Клеевар | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 32. | Конюх | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 33. | Кочегар технологических печей | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 34. | Красильщик стеклоизделий; краскосоставитель | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 35. | Кубовщик | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 36. | Курьер | При занятости на наружных работах: |  |
|  |  | Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 37. | Лаборанты всех наименований; техник | При выполнении работ в химических и технологических лабораториях: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 на 1,5 года |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | дежурный |
|  |  | Тапочки кожаные или | 2 пары |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 38. | Лакировщик художественных изделий; окрасчик игрушек | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием Респиратор | дежурные до износа |
| 39. | Маляр | При выполнении работы по окраске деталей, приборов и аппаратуры светящимися красками: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Напальчники | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 40. | Мастер | При выполнении работы непосредственно по переборке и ремонту ртутных выпрямителей: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Противогаз | дежурный |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 41. | Машинист газодувных машин; машинист насосных установок | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 42. | Машинист двигателей внутреннего сгорания; машинист паровой машины и локомобиля | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 43. | Машинист компрессорных установок | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  |  | Наушники противошумные | до износа |
|  |  | При работе на передвижных компрессорах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 44. | Машинист (кочегар) котельной; шуровщик топлива | При работе в котельной, работающей на твердом минеральном топливе: |  |
|  |  | при механической загрузке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | при ручной загрузке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При работе в котельной, работающей на дровах и других видах топлива: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 45. | Машинист крана (крановщик) | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 46. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 47. | Машинист холодильных установок | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 48. | Машинист электростанции передвижной | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 49. | Медник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 50. | Обжигальщик извести | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 51. | Обувщик по ремонту обуви | При выполнении работ по ремонту спецобуви: |  |
|  |  | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
| 52. | Оператор копировальных и множительных машин; печатник плоской печати; препаратор; светокопировщик; стеклографист (ротаторщик); электрофотограф | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
| 53. | Оператор котельной | При работе в котельной, работающей на жидком топливе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При работе в котельной, работающей на газе: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 54. | Паяльщик | Фартук хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ по пайке радиаторов и бензобаков вручную: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | При выполнении работы по обслуживанию мастично-графитных печей в радиаторном производстве: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием При работе с применением горелок в радиаторном производстве: | 6 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 55. | Пескоструйщик | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При работе внутри камер: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Скафандр | дежурный |
| 56. | Пилоправ | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 57. | Подсобный рабочий | При постоянной работе на складе: |  |
|  |  | горючих и смазочных материалов, лаков и красок: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | кислот, щелочей и других химикатов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | металла, угля, леса и других материалов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | по хранению и отпуску ртути: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Тапочки кожаные | 4 пары |
|  |  | При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | При выполнении работ: |  |
|  |  | по транспортировке и укладке холодного металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием по транспортировке, сортировке укладке горячего металла: | 12 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм суконный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с металлическим подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | по уборке металлической стружки и обрезков металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 58. | Полировщик | При выполнении работ по полированию деталей и изделий на полировальных станках и вручную щетками, наждачной бумагой: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При выполнении работ по полированию пластмасс: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 59. | Пошивщик шорно- седельных изделий | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
| 60. | Прессовщик изделий из пластмасс | При выполнении работ по прессованию изделий из стекловаты и пластмасс: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При выполнении работ по прессованию изделий (деталей) из капрона: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 61. | Прессовщик лома и отходов металла | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 1 пара |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 62. | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | При работе с антисептиками: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При выполнении работы по пропитке шпал: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (при пропитке креозотом) | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые (при пропитке хлорцинком) | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Шлем брезентовый | 1 |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 63. | Работники всех профессий и должностей | При выполнении работ по испытанию изделий и агрегатов непосредственно в камерах холода: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на меху с меховым воротником | 1 на 4 года |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Валенки | 1 пара на 2 года |
|  |  | Галоши на валенки | 1 пара на 2 года |
|  |  | Унты меховые | дежурные |
|  |  | Перчатки на меху | 1 пара на 3 года |
|  |  | Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
|  |  | При выполнении работ по непосредственному обслуживанию рентгеновских установок: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | дежурный |
|  |  | Головной убор из просвинцованной резины | дежурный |
|  |  | Перчатки из просвинцованной резины | дежурные |
|  |  | При выполнении работ по наладке технологического оборудования в производственных цехах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | При выполнении работ по наладке агрегатов для грунтовки, шпаклевки, шлифования и окраски кузовов: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | При постоянной работе на ртутно-выпрямительных подстанциях: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Белье нательное | 1 комплект |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Боты диэлектрические | дежурные |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  |  | При выполнении постоянной работы по заполнению и извлечению ртути из ртутных приборов, по ремонту и чистке ртутных приборов и агрегатов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Тапочки кожаные | 1 пара |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Перчатки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | При выполнении работ по заливке трансформаторов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ по мойке лабораторной посуды: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При выполнении работ по промывке и испытанию радиаторов: |  |
|  |  | Халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 2 пары |
|  |  | При выполнении работ по промывке деталей и изделий: |  |
|  |  | щелочами и кислотами: |  |
|  |  | Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей или костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук текстовиниловый с нагрудником | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Нарукавники текстовиниловые | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | бензином и керосином: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Фартук текстовиниловый с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ по обезжириванию и протирке изделий с применением венской извести: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | 3 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
|  |  | При выполнении работы по рихтовке в радиаторном производстве: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При выполнении работы по обработке гетинакса, текстолита, а также работы с применением стекловаты и стекловолокна: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При выполнении работы по реостатным и ходовым испытаниям тепловозов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Наушники противошумные | до износа |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | При постоянной работе по механической обработке изделий (деталей) из свинца и его сплавов: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При выполнении работы по консервации, расконсервации и упаковке изделий: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные, или | 12 пар |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные, или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | При выполнении работ по хранению, транспортировке и ремонту циантары: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с гладким верхом | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 3 пары |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  |  | При выполнении работ по обезвреживанию цианистых отходов и тары: |  |
|  |  | Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных с гладким верхом | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ по разборке и сортировке изделий в производстве гибких шлангов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук текстовиниловый | 2 |
|  |  | Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары |
|  |  | При выполнении работы по обслуживанию машин по нанесению баббита на стальную ленту: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые или | дежурные |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | дежурные |
|  |  | При работе на участках оплавки кузовов легковых автомобилей: |  |
|  |  | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | При выполнении работы по корчевке и разделке пней: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 64. | Рабочий по благоустройству; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 65. | Регенераторщик отработанного масла | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 66. | Сатураторщик | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Головной убор | 1 |
| 67. | Сборщик игрушек | При выполнении работ с применением клея: |  |
|  |  | Халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
| 68. | Слесарь- инструментальщик | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
| 69. | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
| 70. | Слесарь по ремонту автомобилей | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 71. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При работе на мокрых участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ по ремонту химического оборудования: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При выполнении всех работ, перечисленных в данном пункте, на открытом воздухе зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 72. | Слесарь-ремонтник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При работе на мокрых участках |  |
|  |  | дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При выполнении работ по ремонту химического оборудования: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | При выполнении работ по ремонту оборудования гальванических цехов и травильных ванн: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 на 1,5 года |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | При работе на предприятиях асбестовой промышленности дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | При постоянной работе непосредственно на переборке и ремонте ртутных выпрямителей: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Противогаз | дежурный |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При работе на станции очистки промышленных сточных вод: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Фартук прорезиненный | дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Головной убор | 2 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 73. | Слесарь-сантехник | Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 1,5 года |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Противогаз | дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 74. | Сливщик-разливщик | При выполнении работ по сливу нефтепродуктов, кислот, щелочей и жиров: |  |
|  |  | Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой, или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Сапоги кожаные на латунных гвоздях или | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Противогаз | дежурный |
|  |  | Пояс предохранительный | дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 75. | Смазчик | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 76. | Специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 24 пары |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Каска защитная | дежурная |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 77. | Стеклопротирщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 78. | Стекольщик | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Напальчники | до износа |
| 79. | Столяр | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 80. | Сторож (вахтер) | При занятости на наружных работах: |  |
|  |  | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | дежурный |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Тулуп в особом и IV поясах | дежурный |
|  |  | Полушубок в III, II и I поясах | дежурный |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 81. | Стропальщик; такелажник | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | до износа |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 82. | Термист на установках ТВЧ | Фартук хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 83. | Травильщик | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы КР или | 6 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
| 84. | Уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей Рукавицы комбинированные или Перчатки с полимерным покрытием | 1 6 пар 6 пар |
|  |  | При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 2 пары |
| 85. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ по упаковке крупногабаритных изделий: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук клеенчатый | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные, или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| 86. | Чистильщик | При выполнении работ по чистке труб: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Шлем хлопчатобумажный или | 1 |
|  |  | Шлем войлочный | 1 |
|  |  | Пояс предохранительный | дежурный |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При работе в дробеструйных и дробеметных камерах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 87. | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | При работе на галтовочных барабанах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | При работе с кислотой: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или комбинезон из смешанных тканей для защиты от растворов кислот вместо комбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезона из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | При работе в дробеструйных и дробеметных камерах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 88. | Экспедитор | Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
| 89. | Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | 36 пар |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Каска защитная | дежурная |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 90. | Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | Костюм брезентовый или костюм сварщика | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или краги сварщика | 12 пар |
|  |  | Очки защитные или щиток защитный | до износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или костюм зимний сварщика | по поясам |
|  |  | Валенки с резиновым низом или | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
|  |  | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 91. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  |  | При занятости на участках горячих работ: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо полукомбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезона из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 92. | Электромонтер тяговой подстанции | При дежурстве на ртутно- преобразовательной подстанции: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | дежурные |
| 93. | Электроэрозионист | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 94. | Эмульсовар | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  |  | Очки защитные | до износа |

Примечания:

1. Бесплатная выдача сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, профессии и должности которых предусмотрены в настоящих Нормах, производится во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены соответствующими Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым низом, или на сапоги кожаные утепленные, или на сапоги резиновые утепленные.

3. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.

4. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-вычислительных машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного синдрома.

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные".

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF77DC95017B2D8C0004BCE06C672CE7920E1Dp2Y7I) Минтруда РФ от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием [Приказа](consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF77DC95017B2D890502BCEB603A26EFCB021F204231ED3C5F189ED6C3DA3Ap9Y1I) Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые [нормы](consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF77DC95017B2D890502BCEB603A26EFCB021F204231ED3C5F189ED6C3DA3Bp9YAI).

6. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF77DC95017B2D8C0004BCE06C672CE7920E1D274D6EFA3B16149FD6C3DBp3YFI) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901).

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Костюм зимний для сварщиков | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Валенки | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 7. | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря - на сроки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.